TransformerViewer v1.5
======================

Fælles ESP32 firmware til INA226 strømmåler A/B/C.

Nyt i v1.5:
- Projektet er opdelt i flere filer/tabs.
- Nyt menupunkt Firmware.
- Upload af ny firmware via webside, så ESP32 kan opdateres uden USB-kabel.

Filer:
- TransformerViewer_v1_5.ino   hovedprogram, setup og loop
- config.h                    fælles konstanter, struct, externs og prototyper
- config_manager.ino          Preferences/Flash og hjælpefunktioner
- wifi_manager.ino            WiFi, setup AP og mDNS
- mqtt_control.ino            MQTT opsætning og reconnect
- ina226_reader.ino           INA226 målinger og publish
- language.ino                sprogfunktioner og ikon
- web_server.ino              websider, menuer og routes
- firmware_update.ino         OTA firmware-upload via webside

Firmware-upload:
1. I Arduino IDE: Sketch -> Export compiled Binary.
2. Åbn TransformerViewer websiden.
3. Gå til Firmware.
4. Upload .bin-filen.
5. ESP32 genstarter automatisk.

Vigtigt:
Brug kun .bin-filer bygget til samme ESP32-board og samme projekt.
Afbryd ikke strømmen under upload.
