v_1_2_NodeMCU_Benzinskilt_WebConfig
====================================

NodeMCU ESP8266 version af Benzinskilt med TFT 1.77" ST7735.

Nyt i v1.2:
- Nyt web-ikon tegnet som rød benzinstander i samme størrelse/stil som de øvrige projekter
- Sprogvalg DK / GB / D i venstremenuen
- Flere tekster oversat på Status, Priser, WiFi, System, Firmware og Info
- Priser-siden fortsat stylet som de øvrige højresider

Board i Arduino IDE:
- NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

TFT kabling som oprindeligt:
- TFT_CS  = D2 / GPIO4
- TFT_DC  = D1 / GPIO5
- TFT_RST = D0 / GPIO16
- SCK     = D5 / GPIO14
- MOSI    = D7 / GPIO13
- VCC     = 3V3
- GND     = GND

Funktioner:
- Benzinskilt virker også uden WiFi
- Webkonfiguration af priser
- WiFi setup portal
- Hostname
- OTA firmware upload via web
- mDNS: http://benzinskilt.local
