NodeMCU Ankomsttavle WebConfig
Version 1.3

ESP8266 NodeMCU + OLED SSD1306 0.96" + MQTT.

Bygget ud fra den korrekte V4 ankomsttavle-kode:
- Kun ét MQTT topic: WDP/Custom/Rejseplanen/Row
- Simpel semikolon payload:
  Fra_Station;Fra_Spor;Til_Station;Til_Spor;Afgangstid;Ankomsttid;Tog

Eksempel:
  OSL;2;HBF;4;14:10;14:15;IC123

Logik:
- Hvis Til_Station er hjemmestationen, vises toget på Til_Spor.
- Hvis Fra_Station er hjemmestationen, ryddes samme destinationsspor.

Web-konfiguration:
- WiFi setup portal
- MQTT host, port, user, password og TLS
- Hostname
- Sprog DK/GB/D
- OTA firmware upload
- MQTT testknap
- Final ikon med smallere ankomsttavle, blaa WiFi-linjer og fronten af et lille sort damplok
- Ankomstside med hjemmestation, antal spor og row-topic

Standarder:
- Hostname: ankomsttavle
- Hjemmestation: HBF
- MQTT topic: WDP/Custom/Rejseplanen/Row
- MQTT port: 8883
- TLS: aktiv / insecure, som i testversionen

OLED pins NodeMCU:
- SDA: D2 / GPIO4
- SCL: D1 / GPIO5

Version 1.3:
- Final ikon indsat.
- MQTT testknappen beholdt fra v1.2.
