DCC/MQTT LysDekoder v19.2

Nyt:
- Hostname kan angives på WiFi-siden og gemmes sammen med WiFi.
- mDNS bruger hostname, så websiden kan åbnes som http://<hostname>.local
- Nyt menupunkt Firmware.
- Firmware kan uploades som .bin via webside/OTA.
- Versionstekster opdateret til 19.2.

Bemærk:
- OLED QR-koden til normal drift vises kun som QR ved standard-hostname ld.
- Ved andet hostname viser OLED i stedet URL og IP-adresse som tekst.
