DCC/MQTT LysDekoder V19.1

Ændring i forhold til V19:
- SETUP-knap på GPIO27 bruger INPUT_PULLUP.
- Kort tryk på SETUP gør ingenting.
- Hold SETUP inde under opstart i ca. 3 sekunder for at slette KUN gemte WiFi-oplysninger.
- Efter sletning starter dekoderen i LysDekoder-Setup på 192.168.4.1.
- LED-konfiguration, MQTT, sprog, farver, effekter og random-indstillinger bevares.

Hardware:
- RESET-knap: EN -> trykknap -> GND.
- SETUP-knap: GPIO27 -> trykknap -> GND.
